附件3
流式细胞仪项目采购需求

一、项目概况：
1、用途：用于临床样本、科研细胞样本免疫表型分析、细胞增殖、凋亡、活性检测、胞内细胞因子、活性氧、钙信号等检测；支撑肿瘤相关基础研究、临床转化研究及课题数据产出，满足项目研究持续检测需求。
2、数量：1台
二、产品要求：
1、配置要求：主机系统一套、配套自动化上样装置；标配多种荧光检测通道，配套校准微球、质控微球；完整分析软件，支持离线数据分析、报告导出；配套废液收集、鞘液供给系统。含原厂安装调试、操作培训、质保及全套售后技术服务。
2、主要技术指标：可以同时检测≥15个参数，包括13个荧光参数、SSC和FSC；光源：配备≥4根固态激光器。
3、质保要求：不少于3年
4、其他要求：无配套耗材、第三方配置等。



非标记分子互作仪项目采购需求

一、项目概况：
1、用途：无需荧光/同位素标记，实时动态检测生物分子相互作用；测定结合速率、解离速率、亲和力常数；支撑肿瘤靶点机制、蛋白-蛋白、蛋白-小分子、蛋白-核酸、抗体抗原互作研究，开展候选药物分子亲和力筛选、表位竞争分析；兼容细胞上清、蛋白样品等科研样本，满足临床转化研究、课题实验与学术论文数据产出。
2、数量：1台
二、产品要求：
1、配置要求：主机一套；配套原厂数据分析工作站、正版控制与数据处理软件，支持离线分析、曲线拟合、数据导出；配套多种类型传感芯片/生物传感器（蛋白捕获、链霉亲和素、His标签捕获等）及初始实验耗材；温控系统、样品振荡模块、96孔样品承载模块。含原厂安装调试、操作培训、质保及全套售后技术服务。
2、主要技术指标：独立并行检测通道≥4通道；非破坏性检测，样品可回收用于后续实验。
3、质保要求：不少于3年。
4、其他要求：无配套耗材、第三方配置等。


纳米粒度及Zeta电位分析仪项目采购需求

一、项目概况：
1、用途：主要用于科研纳米颗粒、脂质体、微球、蛋白制剂、生物医药胶体分散体系的粒径、粒径分布、Zeta电位、分子量及分子浓度等的检测。
2、数量：1台
二、产品要求：
1、配置要求：主机整套，集成一体化检测系统；原装专业数据分析软件，支持实时采集、自动分析、数据拟合、报告导出及离线复盘；内置精准温控系统，满足样品恒温检测需求。含原厂安装调试、操作培训、质保及全套售后技术服务。
2、主要技术指标：可同步检测粒径、电位；粒径范围：0.3nm～10μm，覆盖生物医药常用纳米、微米样品；电位范围：-200mV～+200mV，适配各类胶体分散样品检测。
3、质保要求：不少于3年。
4、其他要求：无配套耗材、第三方配置等。


多功能微孔板检测仪项目采购需求

一、项目概况：
1、用途：样本的定量与定性检测，可开展酶联免疫检测、细胞增殖与毒性检测、生化指标定量、荧光定量、吸收光谱扫描、时间分辨荧光检测等实验。
2、数量：1台
二、产品要求：
1、配置要求：主机一套，集成多检测模式一体化系统；标配紫外可见吸收、荧光、化学发光核心检测模块；配套原装专业分析软件，支持实时检测、自动读数、数据分析、曲线拟合、批量导出及离线分析；配备自动振板、温控模块，适配细胞孵育及稳定检测环境；支持96孔等常规微孔板。含原厂安装调试、操作培训、质保及全套售后技术服务。
2、主要技术指标：吸光度分辨率高，重复性好，科研数据稳定性强。
3、质保要求：不少于3年。
4、其他要求：无配套耗材、第三方配置等。


实时智能活细胞成像分析系统项目采购需求

一、项目概况：
1、用途：要用于科研的活细胞动态实时观测与定量分析，可实现细胞增殖、迁移、侵袭、凋亡、细胞形态变化、药物响应动态监测等实验。
2、数量：1台。
二、产品要求：
1、配置要求：主机一套；标配明场、多通道荧光成像模块，满足多指标同步观测需求；内置全自动细胞培养环境控制系统或符合置入CO2培养箱使用；配套原装智能成像分析软件；含原厂安装调试、操作培训、质保及全套售后技术服务。
2、主要技术指标：适配多孔板、培养皿、培养瓶等常规细胞培养载体，需适配市面主流品牌耗材。
3、质保要求：不少于3年。
4、其他要求：无配套耗材、第三方配置等。


倒置荧光显微镜项目采购需求

一、项目概况：
1、用途：用于细胞形态鉴定、荧光标记样本成像、组织切片观察等实验工作，可开展细胞增殖、凋亡、定位表达、免疫荧光染色结果判读等分析。
2、数量：1台
二、产品要求：
1、配置要求：配置主机，搭载无限远校正光学系统，标配明场、相差、多通道荧光观测模块，配套全套平场相差物镜、目镜及长工作距离聚光镜；配备高灵敏度显微成像相机及原装图像分析软件，支持图像采集、测量分析、标注与数据导出，可适配培养皿、培养瓶、多孔板、组织切片等各类常规科研样本载体。含原厂安装调试、操作培训、质保及全套售后技术服务。
2、质保要求：不少于3年。
3、其他要求：无配套耗材、第三方配置等。


细胞电转仪项目采购需求

一、项目概况：
1、用途：细胞的电穿孔转染实验，实现核酸、质粒、RNA等外源物质的高效导入，适用于肿瘤细胞、免疫细胞、原代细胞等常规及难转染细胞的基因修饰与功能改造。
2、数量：1台
二、产品要求：
1、配置要求：主机一套，集成指数波、方波双脉冲输出模式，配备适配多种体系的标准电转耗材、专用电极组件及控制分析软件，内置多类细胞预设转染参数库，支持自定义参数编辑，适配常规科研细胞样本电转实验；配置安全防护单元和存储单元。含原厂安装调试、操作培训、质保及全套售后技术服务。
2、主要技术指标：设备支持指数衰减波、方波双脉冲输出模式，具备5–3000V宽域可调电压范围，可精准调控脉冲时长、脉冲数量等核心参数，实验重复性高；兼容多种规格电转杯，适配微量及常规体积细胞样本，电场分布均匀，细胞损伤低、转染效率及实验稳定性佳；内置常规细胞、原代细胞、免疫细胞等专属预设转染参数库，支持自定义参数存储调用，整机操作简便，具备过载、短路保护机制，安全可靠，可满足实验室常态化批量转染实验需求。
3、质保要求：不少于3年。
4、其他要求：适配专用电击杯、96孔板、专用电极等多种耗材。


快速膜乳化器项目采购需求

一、项目概况：
1、用途：用于纳米药物、脂质体、微球载体、乳液制剂的精准制备，可实现均一乳液、多层复合乳液的稳定乳化成型，适配靶向药物、生物载体材料、医用胶体制剂等基础与临床转化研究。
2、数量：1台
二、产品要求：
1、配置要求：主机，搭载高精度微孔膜乳化组件、压力控制系统与循环流动模块，搭载智能触控操作系统与数据记录功能，支持参数自定义设置与存储，适配实验室小试及工艺优化实验。含原厂安装调试、操作培训、质保及全套售后技术服务。
2、主要技术指标：用于制备0.1–30μm粒径均一乳液，尺寸均一、可控的乳液；粒径分布均匀、批次重复性好。具备宽域可控乳化压力，压力调节精准、运行稳定，制备过程温和、无高温高压，最大程度保留生物活性物质活性；支持连续循环乳化，制备效率高、能耗低，整机操作便捷、参数可存储可追溯。
3、质保要求：不少于3年。
4、其他要求：无配套耗材、第三方配置等。


全自动组织处理器项目采购需求

一、项目概况：
1、用途：主要用于医院科研各类人体及动物组织样本的全自动单细胞悬液制备，可满足组织单细胞测序、细胞功能实验、免疫科研、临床转化研究等实验需求，有效提升组织利用率与单细胞产出效率。
2、数量：1台
二、产品要求：
1、配置要求：主机一套，整机结构坚固耐用，搭载稳定驱动与安全锁定防护系统，运行低噪、安全可靠；支持多维度实验参数自定义调控与程序存储，可实现组织样本标准化、批量化全自动处理。含原厂安装调试、操作培训、质保及全套售后技术服务。
2、主要技术指标：制备流程全自动，操作简单，设备处理程序标准化、重复性优异，组织利用率高，单细胞产出量大、细胞活性好，可稳定满足组织单细胞测序、细胞功能学实验及各类临床转化科研的高精度样本制备需求。
3、质保要求：不少于3年。
4、其他要求：无配套耗材、第三方配置等。


荧光定量PCR仪项目采购需求

一、项目概况：
1、用途：基因表达定量分析、基因分型、熔解曲线分析、微量核酸样本精准定量等实验，适配分子生物学、肿瘤机制研究、临床转化医学、药理实验等科研场景。
2、数量：1台
二、产品要求：
1、配置要求：主机，搭载高精度温控系统与高灵敏荧光检测模块，支持多通道荧光信号同步采集，内置智能操作系统，可自定义实验程序、参数存储与批量样本检测，配套原装数据分析软件，支持数据采集、拟合分析与结果导出，设备运行稳定、温控精准，适配科研常态化批量样本检测使用。含原厂安装调试、操作培训、质保及全套售后技术服务。
2、主要技术指标：设备采用高精度梯度温控技术，升降温速率均匀、温控重复性好，可有效保障PCR扩增效率与实验稳定性；支持多色荧光同步检测，可实现单孔多指标分析，检测灵敏度高、线性范围宽，微量样本亦可精准定量；具备专业熔解曲线分析功能，可有效区分非特异性扩增与引物二聚体，实验重复性、特异性优异，可满足各类基因定量、分型及高通量科研检测需求。。
3、质保要求：不少于3年。
4、其他要求：无配套耗材、第三方配置等。




实验型高压纳米均质机项目采购需求

一、项目概况：
1、用途：用于纳米药物、脂质体、微球、生物乳液等制剂的细化、均质、分散与乳化处理，可完成细胞破壁、物料纳米化、粒径均一化制备，适配靶向纳米载体、生物医用材料、药理制剂等基础与临床转化研究，满足科研小试样品制备、工艺优化、样本稳定性探究及学术成果数据产出需求。
2、数量：1台
二、产品要求：
1、配置要求：主机，搭载高精度高压控制系统、低温循环温控模块与均质处理核心组件，支持压力、循环次数、处理时间等参数自定义设置与存储，安全保护组件。含原厂安装调试、操作培训、质保及全套售后技术服务。
2、主要技术指标：设备采用高压均质作用原理，可高效实现物料细化、分散乳化，有效优化物料粒径均匀度与体系稳定性。配备低温处理体系，可完好保护热敏性生物样本活性，设备运行稳定、重复性好、批次一致性高，可满足各类纳米制剂、生物医用材料标准化科研制备需求。
3、质保要求：不少于3年。
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