附件2-1
中国医学科学院肿瘤医院山西医院（山西省肿瘤医院）
质子中心建设项目“建设规划设计方案编制”采购需求
1、 采购需求
[bookmark: _GoBack]为提升山西省肿瘤医院的医疗服务综合能力，为人民群众提供科学、方便、高效、快捷的医疗服务，提升医院精细化管理水平，扎实推进区域肿瘤医疗中心建设。按照《山西省政府投资管理办法》和在线平台公开的政府投资项目审批流程，我院拟招一家经验丰富的建设规划设计方案的编制单位按照甲方的要求协助甲方完成以下内容：
质子中心建设规划设计方案编制、方案优化、规划报建配套技术服务、专项论证方案、评审汇报及多轮修改配合。
（1） 总体规划与建筑方案设计
1. 场地总体规划：选址适宜性分析、总平面布局、出入口分流（患者、医护、污物、设备吊装通道）、交通组织、竖向、消防环路、绿化、与现有医院院区衔接、远期预留扩建条件。
2. 建筑方案：功能分区、流线设计（洁污分流、患者 / 物理师 / 设备维修独立流线）、楼层布局、层高、荷载预判、设备吊装口、运输通道、检修空间；方案充分考虑质子机房大体积屏蔽体自重、重型设备运输安装需求。
3. 外观、立面、景观、室外配套方案，满足规划部门风貌管控要求。
4. 主要技术经济指标表：用地面积、建筑面积、容积率、建筑密度、绿地率、机动车非机动车停车位等规划指标。
（2） 配套报批及评审服务（包干，不再另行收费）
1.对接自然资源局规划科，按规划报规要求调整图纸、指标、文本；配合规划公示、规划方案审查会。
2.对接辐射预评价单位、环评单位、卫健甲类设备配置评审专家，提供方案资料、答疑、修改。
3.编制方案评审 PPT、方案比选汇报材料，参加方案专家评审会、规委会、院内论证会。
4.根据规划、专家、卫健、生态环境部门意见免费多轮优化调整方案，直至规划方案审查通过。
5.方案 BIM 概念模型：场地、建筑、质子机房、屏蔽体空间布局，空间碰撞检查，输出效果图、鸟瞰图等。
2、 服务商可根据采购需求需分别讲述服务、报价等相关内容。
3、 项目概况
（1） 建设地址:太原市杏花岭区凯旋街山西省肿瘤医院本院区西南侧。 
（2） 建设内容及规模:项目总建筑面积81200平方米，其中: 地上建筑面积46800平方米、地下建筑面积34400平方米。建设内容主要包括:质子中心住院楼、质子中心教培楼、能源中心、 污水处理站、液氧站、地下室(含质子设备及治疗区)、架空平台及连廊、院区联通道以及室外配套基础设施等。 
（3） 总投资及资金来源:项目总投资76375.88万元，其中: 工程费用62475.72万元，工程建设其他费用6956.90万元，预备费用6943.26万元。资金来源为申请省级财政资金、省级基本建设资金、地方政府专项债券以及医院自筹等多渠道筹措解决。 
（4） 建设工期:40个月
1

